करारनामा

लिहून घेणार :

नाव : ………………………………………………………………………………..

पत्ता : ……………………………………………………………………………….

• लिहून देणार नाव :

पत्ता : ……………………………………………………………………………….

हा करारनामा बांधकामाबाबत असून दोन पार्टी किंवा व्यक्ती मधील आहे. या करारनाम्यामध्ये ठरल्याप्रमाणे

बांधकामाचा भाव हा खालीलप्रमाणे राहिल.

या करारणाम्यामध्ये बांधकामात वापरण्यात येणारे मटेरियल व बांधकामाच्या पध्दती खालील

1. खोदकाम: कॉलम खड्डे हे ४'०" खोल राहतील व त्याची लांबी व रूंदी RCC डिझाईन नुमार राहिल

२. प्लींध उंची ४" एवढी उंचीची राहील. त्याच्या वर उंची गेल्यास बिट जुड़ाई व मुरूम भराईचा चार्ज

वेगळा लागेल.

३. विट जुडाई: टेबल बिट बांधकामाकरीता वापरण्यात येईल. बाहेरील भिंती ९" आणि आतील

भिंती ४" जाडीची राहतील.

४. रेती: माळू रेती वापरण्यात येईल.

5• सिमेंट: ACC/ Birla A1 हे सिमेंट कॉकेटिंग व सर्व फिनिशिंग कामासाठी वापरण्यात येईल.

६. लोखंड: लोखंड हे TMI प्रकारचे RCC drawing नुसार वापरण्यात येईल.

७. स्लॅब उंची. जोच्या (प्लींच) पासुन १०'६" इंच उंच राहील.

८. पॅरापीट भिंत : पॅरापीट भिंतीची उंची ३०" राहील व जाडी ४" राहील व त्यामधील ग्रील हि M.S. मध्ये राहील.

9. जिना जिना हा नकाशाप्रमाणे बांधण्यात येईल तसेच त्याच्या पायरीवर २० रू. प्रती चौ फुया प्रमाणे चेकर्स टाईल्स लावण्यात येईल. (नोट जिन्याच्या पाय-या या Zik Zak आसल्यास त्याचा दर प्रति टप्पा १२00रू. राहील.)

10 दरवाजे चौकट : समोरील हॉल मधिल दरवाजा व चौकट सागवानमध्ये राहील आणि इतर सर्व RCC चौकट व Flush दरवाजे राहील. संडास व बाथरूम मध्ये P.U.C. दरवाजे राहील. तसेच या सर्वाना S.S.चे ऑसेसरीज

११. खिडकी गिल : Aluminium Black Coated Sliding खिडकी राहील.